|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **生产车间内外部环境改造工程** | | | | | |
| **工程量清单** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| 1 | 人工铲除墙面、天棚爆皮乳胶漆面层 | m2 | 924 |  |  |
| 2 | 水泥砂浆修补铲除的墙面天棚抹灰 | m2 | 270 |  |  |
| 3 | 墙面刷界面剂防潮处理 | m2 | 270 |  |  |
| 4 | 墙面刮防水成品腻子 | m2 | 924 |  |  |
| 5 | 墙面天棚乳胶漆面层 | m2 | 924 |  |  |
| 6 | 地面墙面拆除烂地砖及基层 | m2 | 15 |  |  |
| 7 | 地面墙面粘贴地砖、墙砖 | m2 | 15 |  |  |
| 8 | 更换落水管 | 米 | 24 |  |  |
| 9 | 新做油漆面 | 平方米 | 46 |  |  |
| 10 | 种植土回（换）填 | m2 | 156 |  |  |
| 11 | 整理绿化用地 | m2 | 156 |  |  |
| 12 | 栽植红继木花墙 | m2 | 32 |  |  |
| 13 | 栽植木椿菊花墙 | m2 | 32 |  |  |
| 14 | 栽植杜鹃花墙 | m2 | 32 |  |  |
| 15 | 路沿石安装 | m | 317 |  |  |
| 16 | 原烂旧路沿石拆除 | m | 317 |  |  |
| 17 | 建渣清理装车运走 | 车 | 2 |  |  |
| 18 | C30砼坡道浇筑25cm厚 | m2 | 29 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |
|  | 管理费5% |  |  |  |  |
|  | 税金1% |  |  |  |  |
|  | 工程总造价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |